from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets #импорт нужный библиотек
from PyQt5 import uic
from PyQt5.QtGui import QColor, QPalette
from PyQt5.QtGui import QPixmap
from PyQt5.QtCore import QTimer
from PyQt5.QtWidgets import *
from PyQt5.QtNetwork import QNetworkAccessManager, QNetworkRequest

import requests
import time
import json
import Res_rc
import copy
import pyqtgraph as pg
#import matplotlib.pyplot as plt
#import sys

colors = {} #переменная для работы с цветом, позже нам понадобится
last_clicked_label = None 
plotLen = 20 
valArr = [20] * plotLen# список из 20 двадцаток
plot = None 

"""
след функция принимает значение True/False, после осуществляет ветвление, 
изменяет текст экземпляра "Вкл/Вылк", скрывает или показывает некие лэйблы 20 или 24, 
также выводит оповещение о срабатывании
"""



#Из функций led 1 2 3 нужно сделать метод класса, тк их работа аналогична, сл-но из 3х функций делаем одну, аргумент которой будет checked=True/False

### Будущий класс

#объявить словарь для label_№? чтобы в дальнейшем к нему обращаться
def led1 (checked): #отвечает за включение первого светодиода
    if checked: #класс form это класс нашей формы, то есть окна приложения
        form.pushButton_2.setText("Выкл") #pushButton - для работы кнопок
        print("I'm worked too much")
        form.label_24.hide() #label это текст на окне приложения и его прячем
        form.label_20.show() # метод show(), для отображения виджета на экране      
    else:
        form.label_20.hide()
        form.label_24.show()
        form.pushButton_2.setText("Вкл")
        print ("I'm worked too")

def led2 (checked): #отвечает за включение второго светодиода, работа функции аналогична предыдущей
    if checked:
        form.pushButton_3.setText("Выкл")
        print("I'm worked too much")
        form.label_27.hide()
        form.label_26.show()       
    else:
        form.label_26.hide()
        form.label_27.show()
        form.pushButton_3.setText("Вкл")
        print ("I'm worked too")

def led3 (checked): #отвечает за включение третьего светодиода, , работа функции аналогична предыдущей
    if checked:
        form.pushButton_4.setText("Выкл")
        print("I'm worked too much")
        form.label_31.hide()
        form.label_29.show()
        #state =  form.label_24.isVisible() 
                  
    else:
        form.label_29.hide()
        form.label_31.show()
        form.pushButton_4.setText("Вкл")
        print ("I'm worked too")
###
        
def updateLCD(): #функция,обновление дисплея, не принимает никаких значений
    global temp  #глобальная переменная для работы с дисплеем
    form.lcdNumber.display(temp) #  применяется метод display(temp), 
    #откуда берется значение переменной temp неизвестно

def sed (): #проверка работы элемента
    print ("I'm worked!")
  
led_data = { #список из словарей с начальными параметрами у светодиодов, надо сделать его атрибутом главного класса 
    "leds1": {"red": 0, "green": 0, "blue": 0},
    "leds2": {"red": 0, "green": 0, "blue": 0},
    "leds3": {"red": 0, "green": 0, "blue": 0},
    "leds4": {"red": 0, "green": 0, "blue": 0},
    "leds5": {"red": 0, "green": 0, "blue": 0},
    "leds6": {"red": 0, "green": 0, "blue": 0},
    "leds7": {"red": 0, "green": 0, "blue": 0},
    "leds8": {"red": 0, "green": 0, "blue": 0},
}


# практически одинаковое название 3 двух функц
#---Функции vkl, vikl, color, led-clicked, send_Massage, get_Value по смыслу можно определить как методы одного класса, т.к они работают со списком словарей led_data, в основном они изменяют значения его элементов, формируют из него json пакеты, также по значению из словаря применяют методы к экземпл класса form


#объединить в один мето с прянитем True Flase , название switcher
def vkl():
     for led in form.leds: #выставление значений светодиодов через экземпляр класса 
            #осторожно! Одинаковые названия у объектов Led и JSON.
            led.setStyleSheet(f"background-color: yellow;")
            #далее идет изменение списка из словарей led_data[led.objectName()-элемент списка]["red"-ключ]=225- значение ключа
                #s={'red', 'green'}
                #for i in s:
                    #led_data[led.objectName()][i] = 255
            led_data[led.objectName()]["red"] = 255 # выставление "цвета" из промежутка 0-255?
            led_data[led.objectName()]["green"] = 255
            led_data[led.objectName()]["blue"] = 0

def vikl():# функция аналогична vkl, только тут значение ключей принимает 0
        for led in form.leds:
             #осторожно! Одинаковые названия у объектов Led и JSON.
              #s={'red', 'green',"blue"}
                #for i in s:
                    #led_data[led.objectName()][i] = 0
            led.setStyleSheet(f"background-color: black;")
            led_data[led.objectName()]["red"] = 0
            led_data[led.objectName()]["green"] = 0
            led_data[led.objectName()]["blue"] = 0



def color(): #функция работы с отображением цвета в программе
        color = QColorDialog.getColor() #получение цвета, color примает 
        if color.isValid(): #проверка  цвета и применение его над изображением программы
            palette = QPalette()#экземпляр класса QPalette     сделать аргументом
            palette.setColor(QPalette.Button, color) #применение метода setColor(кнопка, цвет ) к экземпляру
            form.color_b.setPalette(palette)
            for led in form.leds:
                led.setStyleSheet(f"background-color: {color.name()};")
                #переделать аналогично vikl vkl
                led_data[led.objectName()]["red"] = color.red()
                led_data[led.objectName()]["green"] = color.green()
                led_data[led.objectName()]["blue"] = color.blue()

def led_clicked(event):
       colors = led.palette().color(QPalette.Background)
       sender= QApplication.widgetAt(event.globalPos()) #QApplication.widgetAt() для получения текущего виджета, на котором было совершено действие
       color = QColorDialog.getColor() #получение цвета, color примает значение 
       if color.isValid(): # применение метода к color для его проверки на 
               #caution! Naming will be the same for a Led and JSON led objects
              sender.setStyleSheet(f"background-color: {color.name()};")
              led_data[sender.objectName()]["red"] = color.red()
              led_data[sender.objectName()]["green"] = color.green()
              led_data[sender.objectName()]["blue"] = color.blue()
       else:
             form.leds.setStyleSheet(" ")
    
def sendMessage():# отправка сообщений на  через url
    url = form.lineEdit.text()
    labels_dict = {}# формирование словаря: key-имя светодиода, value- 
    labels_dict["LED1"] = form.label_20.isVisible() 
    labels_dict["LED2"] = form.label_26.isVisible()
    labels_dict["LED3"] = form.label_29.isVisible()

    json_data = {}# упаковка данных в json пакет из словарей led_data, labels_dict
    json_data.update(led_data)
    json_data.update(labels_dict)
    json_str = json.dumps(json_data, separators=(',', ':'))# формирование строки, в формате json, из словаря json_data
    
    data_str = 'Я отправляю текст на: ' + url + '\n'+ json_str
    form.textEdit.setPlainText(data_str) #оповещение об отправке текста (ранне сформированной json_str) на url 
    
    headers = {'Content-type': 'application/json', 'Accept': 'text/plain'} #заголовки запроса
    response = requests.post(url, json=json_data, headers=headers) #отправка POST запроса

    # обрабатываем ответ и выводим его в поле вывода
    if response.status_code == 200:
        form.textEdit.append('О, все прошло успешно!\n') #выводим значение в line_edit
    else:
        form.textEdit.append('Ошибка при получении данных')



def getValueFromMacket():
    url = form.lineEdit_2.text()
    response = requests.get(url) #отправка POST запроса

    # обрабатываем ответ и выводим его в поле вывода
    if response.status_code == 200:
        data=response.json() #функция преобразования данных в объект питон
        #Parse the date
        form.textEdit.append(json.dumps(data)) #выводим значение в line_edit
        form.textEdit.append(str(data["temperature"]))
        
        bs = list()
        bs.append(data["button1State"])
        bs.append(data["button2State"])
        bs.append(data["button3State"])
        update_button(bs)

        update_pressure(data["pressure"])
        
        form.lcdNumber_7.display(data["ambient_light"])
        form.lcdNumber_2.display (data["red_light"])
        form.lcdNumber_3.display (data["green_light"])
        form.lcdNumber_4.display (data["blue_light"])
        form.lcdNumber_8.display (data["lightness"])
        
        form.lcdNumber_5.display(data['acceleration_x'])
        form.lcdNumber_9.display (data['acceleration_y'])
        form.lcdNumber_6.display (data['acceleration_z'])

        led1(data['LED1'])
        led2(data['LED2'])
        led3(data['LED3'])
        valArr.pop(0)
        valArr.append(data["temperature"])
        print(valArr)
        UpdatePlot(plot, valArr)
    else:
        form.textEdit.append('Ошибка при получении данных')
#---

#json.load(file) @ACHT! Method to convert Str to JSON

#--- Три функции на апдейт, делаем класс с 3мя методами, тут класс нужен просто для удобоваримого восприятия кода
def update_pressure(p):
    form.lcd_pressure.display(p)

def update_button (bs):
    for i in range(1, 4):
         button_state = bs[i-1]
         if button_state == 'True':
             getattr(form, f'on_{i}').show()
             getattr(form, f'off_{i}').hide()
         else:
             getattr(form, f'on_{i}').hide()
             getattr(form, f'off_{i}').show()


def UpdatePlot(plot, val):
    x = list(range(1, len(valArr)+1))
    bargraph = pg.BarGraphItem(x = x, height = val, width = 0.6, brush ='g')
    plot.clear()
    plot.addItem(bargraph)
#---


# Отдельная функция, не по смыслу, не по переменным не попадает ни в один из 3х возможных классов 
def Plots(form, valArr):
    widget = QWidget()
    plot = pg.plot() #создает объект PlotWidget из библиотеки PyqtGraph
    #PlotWidget — это один из базовых конструктовров класса pyqtgraph, отвечающий за работу с 
    #виджетами, то есть элементами интерфейса, выводящими небольшую информацию
    x = list(range(1, len(valArr)+1))
    bargraph = pg.BarGraphItem(x = x, height = valArr, width = 0.6, brush ='g')
    plot.addItem(bargraph)
    
    # Создаём grid layout, который отвечает за положение элемента
    layout = QGridLayout()
    layout.addWidget(plot, 0,0)
    form.plotwidget.setLayout(layout)

    return plot
    

if __name__ == "__main__":
    # Opening JSON file
    f = open('config.json') #открывает файл 'config.json', загружает его содержимое в переменную 'conf' в формате словаря (dictionary) при помощи функции 'json.load()', а затем выводит все ключи словаря 'conf' при помощи цикла 'for'.
    conf = json.load(open('config.json'))
    f.close()

    print("Find an arguments:")
    for i in conf:
        print(i)
        
    import sys

    Form, Window = uic.loadUiType(conf['uiPath'] + conf['uiFileName'])

    app = QApplication(sys.argv)# Создаем экземпляр QApplication и передаем параметры командной строки 
    window = Window() #создание экземпляра window класса Window для работы с окном приложения 
    form = Form() #создание экземпляра form класса Form для работы с формочкой, в которой хранится интерфейс
    form.setupUi(window)
    window.show() # Окна скрыты по умолчанию!
    window.setWindowTitle('Lr4')  #nazvanie
    form.pushButton.clicked.connect(sendMessage) #привязываем функцию к кнопке Отправить
    form.lineEdit.setText("http://" + conf['defaultMDNSname'] + conf['defaultPostRoute'])
    form.lineEdit_2.setText("http://" + conf['defaultMDNSname'] + conf['defaultGetRoute'])
    form.pushButton_5.clicked.connect(getValueFromMacket) #привязываем функцию к кнопке Отправить GET запрос
    

    form.pushButton_2.setCheckable(True) #вкл режим перекл
    form.pushButton_2.setChecked(False) #нач значение
    form.label_20.hide()
    form.pushButton_2.toggled["bool"].connect(led1)

    form.pushButton_3.setCheckable(True) #вкл режим перекл
    form.pushButton_3.setChecked(False) #нач значение
    form.label_26.hide()
    form.pushButton_3.toggled["bool"].connect(led2)

    form.pushButton_4.setCheckable(True) #вкл режим перекл
    form.pushButton_4.setChecked(False) #нач значение
    form.label_29.hide()
    form.pushButton_4.toggled["bool"].connect(led3)
    
    form.on_1.hide() 
    form.on_2.hide()
    form.on_3.hide()

    form.lcdNumber.display(45)

    
    form.leds = [form.leds1, form.leds2, form.leds3, form.leds4, form.leds5, form.leds6, form.leds7, form.leds8]


    for led in form.leds:
            led.mousePressEvent = led_clicked
        
    timer = QTimer()
    timer.setInterval(1000)

    #Connect the timer to the update_pressure function
    #TODO connect to getSensValue from macket
    #timer.timeout.connect(update_pressure)
    #timer.timeout.connect (update_button)
    #timer.timeout.connect (update_light)
    #timer.timeout.connect (update_acceleration)

    timer.start() #включение таймера для получения параметров для работы системы

    form.vkl_b.clicked.connect(vkl)
    form.vikl_b.clicked.connect(vikl)
    form.color_b.clicked.connect(color)
    
    plot = Plots(form, valArr)
    
    sys.exit (app.exec_()) # Запуск цикла событий
